[예시] 2. 직접생산확인기준 개편(안)

	직접생산확인 기준 개정(안)
(조합명 : 000000공업협동조합)
경쟁제품명 : 취사용기구 (가정용제외)
세척장치(세미기에 한함)(23181506), 카트(24101501), 상업용그리들(부침기)(48101511), 상업용 레인지(48101521), 상업용밥솥(48101530), 상업용식기세척기(48101615), 음수대(48101710), 상업용곰솥 또는 국솥(48101809), 주방기구소독기(48101818), 음식쓰레기처리대(48101894), 상업용 주방후드(48101896), 배식대(48102097), 식기건조대(52152202)

□ 직접생산 정의

취사용기구의 직접생산은 스테인레스판을 주원재료(일부 부품은 철로 대체 가능)로 하여 보유 생산시설 및 인력을 활용하여 절단, 절곡, 부속품 조립․부착․용접, 연마, 검사 등의 각 생산공정을 거쳐 완제품을 생산하는 것을 말함.

□ 직접생산 확인기준

항 목	내 용	비 고
생산공장	① 사업자등록 ② 공장등록 * 산업분류번호 : 28511, 29253, 29340(1가지 이상 기재 必) * 공장부지면적 900㎡, 제조시설면적 300㎡ 이상	- 사업자등록증명 - 공장등록증명서
생산시설 (최소 규격 및 용량 포함)	① 절단기(1대) : 원자재인 스테인레스판을 절단하는 장비로서 유압식절단기에 한하며 1.8m 이상의 규격을 갖추고, 스테인레스 2mm이상 절단 능력보유 ② 절곡기(1대) : 원자재인 스테인레스판을 구부리는 장비로서 유압식 절곡기에 한하며 1.8m 이상의 규격을 갖추고, 스테인레스 2mm이상 절단 능력보유 ③ 코너절단기(1대) : 원자재인 스테인레스의 가장자리를 곡선으로 절단하는 장비로서 동력식 절단기에 한하며 스테인레스 3mm이상 절단 능력보유 ④ 전기용접기(1대) : 원자재 접합 등을 위해 전기를 이용하여 용접하는 전기용접 전용기계로서 5KW이상 ⑤ 알곤용접기(2대) : 원자재 접합 등을 위해 알곤가스를 이용하여 용접하는 알곤용접 전용기계로서 300A이상

항 목	내 용	비 고
생산인력	① 상시근로자(대표자 제외) : 생산직 2인 이상 (다만, 상업용식기세척기, 상업용밥솥, 업소용곰솥 또는 국솥은 생산직 4인이상)	- 4대보험 납부증명으로 확인(1개 이상 보험가입 증빙자료 확보)
생산공정	원자재 절단 → 절곡 → 용접, 부속품조립 및 부착, 연마 → 제품검사→포장 및 납품
공 정 세부설명	< 일반 취사용기구 > ① 원자재 절단 : 원자재인 스테인레스 판을 구매한 후 절단기를 이용하여 제작도면에 따라 절단하는 공정 ② 절곡 : 절단된 스테인레스 판을 절곡기를 이용하여 제작도면에 따라 일정 각도로 구부리는 공정 ③ 용접 및 연마 : 제품의 모양에 맞추어 절단, 절곡된 부품을 용접기를 활용하여 접합하고 연마기를 활용하여 표면의 정도를 향상시키는 공정 ④ 제품검사 : 사내에 비치된 검사장비를 이용하여 연마까지 완료된 취사용기구가 제작도면에 맞게 제작되었는지를 측정 및 검사하는 공정 ⑤ 포장 및 납품 : 검사를 마친 완제품을 포장하여 납품하는 공정 < 상업용식기세척기, 배식대(전기식에 한함), 상업용밥솥, 국솥 > ① ~ ③ 의 공정 : 일반 취사용기구와 동일 ④ 부품조립 : 전선, 스위치 등 전기부속품(외부매입가능)을 기능에 맞게 조립 등의 방법을 통하여 부착하는 공정 ⑤ 제품검사, ⑥ 포장 및 납품 : 일반 취사용기구와 동일 ※ 국솥의 경우 외피와 내피는 외부매입가능
기 타	① 가스용품제조업허가(가스식 상업용식기세척기․상업용밥솥․ 업소용 곰솥 또는 국솥․부침기․상업용레인지에 한함) ※ 가스식 상업용식기세척기, 상업용밥솥, 업소용 곰솥, 국솥, 부침기, 상업용레인지는 반드시 가스용품제조허가증 (가스식의 경우)을 확인 ② 전기용품안전인증(주방기구소독기, 전기식 배식대에 한함) ※ 주방기구소독기, 배식대(전기식)는 반드시 전기용품안전인증을 확인 ③ 최근 3개월 이내 1건 이상의 해당제품 납품실적과 납품실적 증빙을 위한 원자재 구입실적 및 전기료 납부실적	-가스용품제조허가증 -전기용품안전인증 - 납품실적증명 또는 매출세금계산서 - 매입세금계산서