분야	표준번호	품 목	제품검사항목	경결함	중결함	치명결함	비 고
토건	KS F 3111	무늬목 치장합판 플로어링보드	◦ 겉모양	○			항목 추가
			◦ 치수	○
			◦ 접착성		○
			◦ 습열성		○
			◦ 내한성		○
			◦ 내열성		○
			◦ 내오염성		○
			◦ 내산성		○
			◦ 내알칼리성		○
			◦ 내시너성		○
			◦ 내마모성		○
			◦ 내변퇴성		○
			◦ 도막밀착성		○
			◦ 폼알데히드 방산량			○
			◦ 흡수두께팽창률		○
			◦ 치수변화율		○
			◦ 휨강도		○
			◦ 습윤시휨강도		○
			◦ 평면인장강도		○
			◦ 표시	○
	KS F 3129	목재 벽판재	◦ 치수	○			품목 추가
			◦ 겉모양	○
			◦ 함수율		○
			◦ 연소성		○
			◦ 표시	○
	KS F 3211	건설용 도막 방수재	◦ 인장성능		○		항목 추가
			◦ 인열성능		○
			◦ 온도의존성			○
			◦ 가열신축성상		○
			◦ 열처리후 인장성능		○
			◦ 신장시의 열화성상		○
			◦ 부착성능		○
			◦ 내피로성능		○
			◦ 흘러내림저항성능	○
			◦ 고형분	○
			◦ 표시	○
	KS F 4060	시멘트계 바닥용인조 석판	◦ 겉모양	○			품목 추가
			◦ 모양,치수	○
			◦ 비중	○
			◦ 흡수율		○
			◦ 휨강도		○
			◦ 충격 강도		○
			◦ 내마모성		○
			◦ 직각도	○
			◦ 내오염성		○
			◦ 표시	○
	KS F 4061	외벽용 인조석재	◦ 겉모양	○			품목 추가
			◦ 비중	○
			◦ 흡수율		○
			◦ 촉진내후성		○
			◦ 내동해성		○
			◦ 충격강도		○
			◦ 표시	○
	KS F 4522	루프드레인(평지붕용)	◦ 모양	○			품목 추가
			◦ 치수	○
			◦ 품질	○
			◦ 도장 및 도금		○
			◦ 누수시험		○
			◦ 표시	○
	KS F 4918	규산질계 분말형 도포방수재	◦ 겉모양	○			품목 추가
			◦ 부착강도		○
			◦ 내잔갈림성		○
			◦ 흡수량		○
			◦ 압축강도		○
			◦ 표시	○
	KS F 4932	교면용도막방수재	◦ 겉모양	○			품목 추가
			◦ 작업성	○
			◦ 불휘발분		○
			◦ 지촉건조시간	○
			◦ 인장강도		○
			◦ 신장률		○
			◦ 전단접착강도		○
			◦ 전단접착변형율		○
			◦ 인장접착강도		○
			◦ 내투수성			○
			◦ 염화이온 침투저항성		○
			◦ 내움푹패임		○
			◦ 내열치수안정성		○
			◦ 내피로성		○
			◦ 내균열성		○
	KS F 4937	주차장바닥용표면마감재	◦ 내충격성능		○		품목 추가
			◦ 부착성능		○
			◦ 윤하중저항성능		○
			◦ 수밀성능		○
			◦ 오염물질방출시험		○
			◦ 표시	○

KS표시인증제품 시험결과 표준미달시 처리기준